Advantages of SDH-networks and opportunities of construction on their basis Regional networks of Ukraine

Kornienko S.S.

Donetsk National Technical University
Faculty of Automatics and telecommunications
e-mail: FlyingGirl@narod.ru

Abstract

Work is devoted to problems of improvement of quality of communication(connection) in regions of Ukraine and to a substantiation of a choice of SDH-technology for the decision of this problem. Obvious advantages of SDH-technology and criteria on which it are given is chosen for construction of regional networks of Ukraine.

Актуальность данной темы
В последние годы в связи со стремительным ростом информатизации общества резко возрастают нагрузки на системы связи (СС). Расширение деловой активности требует создания развитой региональной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей оперативный обмен информацией. Рост требований к СС в настоящее время можно удовлетворить только привлекая оптические методы передачи информации для построения сетей различного уровня. Расширение деловой активности требует создания развитой региональной телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей оперативный обмен информацией. 

Основой такой инфраструктуры являются магистральные сети передачи информации. Для создания оптимальной территориально-распределенной телекоммуникационной системы необходимо такое решение, которое:

•	обеспечивало бы высокие скорости передачи информации и малое время задержки сигнала; 

•	позволяло бы расширить виды услуг, в которых заинтересованы пользователи; 

•	интегрировало бы другие, ныне существующие “некомпьютерные” технологии передачи информации, такие, как телетайп, телекс, факс; 

•	позволяло бы провести интеграцию с существующими сетями, другими технологиями и обеспечить совместимость продукции различных фирм-производителей; 

•	имело бы достаточный запас по основным техническим параметрам для развития информационной системы, по меньшей мере, на ближайшие пять - десять лет. 
Важной проблемой для магистральных сетей является организация транспортной системы. Транспортная система должна предоставлять возможность передачи информации в широком диапазоне скоростей для использования различных физических каналов связи. Другое требование состоит в эффективном использовании доступной полосы пропускания. В то же время трафик, создаваемый традиционными приложениями, может меняться в широких пределах, что иногда оставляет часть полосы пропускания неиспользованной, а в другое время может создать пиковую нагрузку, превышающую возможности канала связи. Наконец, региональная транспортная система должна обеспечить простое подключение локальных сетей пользователей, применяющих традиционные технологии, такие, как Ethernet, FastEthernet, FDDI, АТМ и др. 

Технология синхронной цифровой иерархии (SDH) является базовой для построения современных цифровых транспортных сетей, как для корпоративных сетей различного масштаба, так и для сетей связи общего пользования. Основные принципы построения таких сетей и их архитектуры хорошо известны. Однако дальнейшее совершенствование технологии SDH и новые возможности аппаратуры последнего поколения основных производителей оборудования SDH, позволяют по-новому взглянуть на развитие архитектуры транспортных сетей SDH. 

Первые разработки сетей на базе SDH-технологии в странах СНГ начались в Москве в 1993 г. Первыми стали мультиплексоры уровня STM-1. Потом у телекоммуникационных компаний возникла потребность в STM-4. В Москве существуют сети SDH, строящиеся на оборудовании компаний Philips, Lucent Technologies, ECI, Siemens. На Украине также давно обратили внимание на преимущества SDH-технологии и Киеве построено кольцо SDH уровня STM-4. И может быть, именно эта технология послужит добротным оплотом для сетевых решений будущего. Поэтому SDH-технологии была выбрана для решения проблем данной магистерской работы. 

Обоснование выбора SDH-технологии для построения 
региональной сети
Преимущества технологии синхронной цифровой иерархии (SDH) хорошо известны специалистам по системам связи. Разнообразие сетевых топологий, возможность разветвления потоков, системы резервирования, управления и многие другие возможности SDH заслуженно привлекают к ней внимание операторов стационарных и мобильных телефонных сетей, а также сетей с интеграцией служб. Оптоволоконные кольца SDH созданы во всех крупных городах СНГ (в том числе и в Киеве).
 
Для создания региональной магистральной сети из существующих сетевых технологий (РDH, АТМ, DWDM) SDH-технология выбрана благодаря следующим достоинствам: 

1.	Возможность разработки эффективных и гибких сетей связи, основанных на прямом синхронном мультиплексировании. 

2.	Позволяет выделить сигнал любого уровня иерархии без демультиплексирования основного сигнала. 

3.	Обеспечение встроенной емкости сигнала для целей управления и эксплуатации сети. 

4.	Обеспечиваются гибкие возможности транспортирования сигнала, предназначенные для существующих и будущих сигналов. 

5.	Позволяет иметь единую инфраструктуру сети, допускает установку сетевого оборудования от различных производителей. 

6.	Инфраструктура сети SDН обеспечивает эффективное прямое взаимодействие между тремя главными видами сетей: локальная сеть; сеть кольцевой структуры; магистральная сеть. 

А нередкие высказывания по поводу того, что сети SDH дороги и неэффективны, опровергла фирма SAT, которая создала новый мультиплексор SDH (FOT-155) дешевле "традиционного" мультиплексора PDH. Линия связи "точка – точка" на 16 потоков Е1 по технологии PDH обходится в 25000 $, а на 32 потока – в 40-50 тыс. $, т. е. около $1600 за тракт Е1 ($800 на порт).

Т.к. для региональных сетей Украины характерно построение связи по технологии РDH, а наращивание РDH сети легко осуществляется в SDH-технологии (входными потоками для SDH являются выходные трибы РDH), то даже по психологическим факторам расширение региональных сетей (увеличение качества обслуживания за счет использования оптоволокна, возрастание скоростей передачи и др.) на базе SDH-технологии выгодно и не слишком дорого, тем более что часть магистральных медных кабелей уже заменена на оптоволоконные.

ЛИТЕРАТУРА

1.	Н.Н. Слепов, Синхронные цифровые сети SDH, - М., 1998. 
2.	Вербовецкий А.А., Основы проектирования цифровых оптоэлектронных систем связи. - М.: Радио и связь, - 2000. 
3.	Шмалько А.В., Цифровые сети связи. Основы планирования и построения, - М., 2001.